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Actividad 7
a) Vamos a seguir leyendo las páginas del manual de Arduino, continuamos con el vocabulario y recordamos que es importante consultar cualquier termino que no comprenden asi podremos realizar una práctica de robótica muy pronto.
b) Hacer una lectura comprensiva, este temas es mas complicado ya que será la primera vez que vemos temas relacionados con la electrónica, por ellos debemos hacer una lectura responsable y las dudas que le surjan deben consultar por cualquier medio al profesor.
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c) Enviar el vocabulario de las palabras que no conozca en el formato que veníamos realizando, espero sus consultas y sus dudas. 
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